Приложение 2

Технические характеристики бортового автомобиля

(ГАЗ А22R33 или аналог)

|  |  |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Полная масса, кг | 3500 |
| Нагрузка на ось полностью гружёного автомобиля, кг |  |
| переднюю | 1420 |
| заднюю | 2080 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 |
| Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км: |  |
| 60 км/ч | 8,5 |
| 80 км/ч | 10,3 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч: | 130 |
| Углы свеса (с нагрузкой), град.: |  |
| передний | 22 |
| задний | 17 |
| Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 |
| Погрузочная высота, мм | 955 |

|  |  |
| --- | --- |
| ДВИГАТЕЛЬ EVOTECH 2,7 или аналог | |
| Модель | A274 или аналог |
| Тип | Четырёхцилиндровый, рядный, четырёхтактный, бензиновый двигатель с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5 х 92,0 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |