Приложение 5

Технические характеристики бортового автомобиля

(КАМАЗ 65117-6010-48 (Евро-5) или аналог)

Основные технические характеристики.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Колесная формула | | 6х4 |
| Тип ошиновки | | 2 |
| Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | | 14,50 |
| Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
| Максимальная полезная (нетто) | 292 |
| Модель коробки передач | | ZF9 |
| Передаточное отношение главной передачи | | 5,94 |
| Спальное место | | 1 |
| Шины | | 11.00R20 11.00R22,5 |
| Бак, л | | 500 |
| Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | | шкворень-петля |

### ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ  КАМАЗ-65117-6010-48(A5) (ЕВРО-5)

МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e5 300 (Е-5) или аналог, ТНВД BOSCH или аналог, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), аэродинам.козырек, рестайлинг, внутр. размеры платформы 7800х2470х730 мм, тахограф.

