**Приложение 16**

**Технические характеристики автогидроподъемника**

**(ПСС-141.36Э на шасси КАМАЗ 43118 или аналог)**

**Основные технические характеристики**

**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Базовое шасси | КАМАЗ 43118 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Тип стрелы | Рычажно-телeскопическая |
| Количество секций стрелы | 3+1 |
| Расположение люльки | за кабиной |
| Высота подъема, м | 36 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 22/24 |
| Угол поворота стрелы, град | 360 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 400/250 |
| Электроизоляция люльки\*, В | 1000 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +40 °С |
| Длина, мм | 10600 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3900 |

**Зона обслуживания**

