**Приложение 18**

**Технические характеристики Топливозаправщика**

**(НЕФАЗ-66062-2013-46 на шасси КАМАЗ-43118 6х6 или аналог)**

* [Модель](https://kamaz.ru/production/special/avtotoplivozapravshchiki/avtotoplivozapravshchik-nefaz-66062/)

|  |  |
| --- | --- |
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118 6х6 или аналог |

* [Весовые параметры и нагрузки](https://kamaz.ru/production/special/avtotoplivozapravshchiki/avtotoplivozapravshchik-nefaz-66062/)

|  |  |
| --- | --- |
| Полная масса а/м, кг | 20670 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 14970 |
| нагрузка на передний мост, кг . | 5700 |
| Полная масса автопоезда, кг | 32670 |
| Полная масса прицепа, кг | 12000 |
| Снаряженная масса, кг | 10965 |

* [Двигатель](https://kamaz.ru/production/special/avtotoplivozapravshchiki/avtotoplivozapravshchik-nefaz-66062/)

|  |  |
| --- | --- |
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.662-300 или аналог |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11762 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |

* [Габаритные размеры, мм](https://kamaz.ru/production/special/avtotoplivozapravshchiki/avtotoplivozapravshchik-nefaz-66062/)

|  |  |
| --- | --- |
| Длина, мм | 8600 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3740 |

* [Цистерна](https://kamaz.ru/production/special/avtotoplivozapravshchiki/avtotoplivozapravshchik-nefaz-66062/)

|  |  |
| --- | --- |
| Количество отсеков | 2 |
| Максимальное время опорожнения цистерны, мин: | |
| при помощи насоса | 25 |
| самотеком | 30 |
| Номинальная вместимость цистерны, л | 11200 |
| Сечение цистерны | эллипс |

**Дополнительное оборудование:**


Насос; счетчик-пистолет;

Установка кнопки массы вынесенной в короб и

доработанной по новый правилам ДОПОГ;

Тахограф "АТОЛ-DRIVE 5" УВЭОС;

Установка устройства ограничения скорости до 90 км/ч по ДОПОГ.



.