ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения регламентированной конкурентной процедуры и заключения договора на техническое обслуживание и ремонта контрольно-кассовой техники.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | ККТ ЭЛВЕС-МИКРО | 160 |
| 2 | Замена фискальных накопителей | 160 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Раздел** | **Информация** |
| 1 | Объем услуг | Оказание услуг технической поддержки включает в себя, в том числе:   * оказание услуг по вводу в эксплуатацию ККТ (постановке на учет и снятию с учета в инспекции ФНС), в том числе: замене фискального накопителя, замене программного обеспечения (при необходимости), предварительную подготовку, регулировку, наладку, входной контроль функциональных характеристик, программирование фирменного клише Заказчика. При вводе в эксплуатацию Исполнитель участвует в фиксации показаний денежных и операционных счётчиков ККТ, оформляет соответствующие разделы паспорта (формуляра) ККТ для регистрации в налоговых органах в соответствии с требованиями «Типовых правил эксплуатации ККМ при осуществлении денежных расчетов с населением» (разделы 2 и 7), включает фискальный режим работы ККТ, активизирует фискальный накопитель; проведение планово-профилактических работ, в соответствии с эксплуатационной и ремонтной документацией заводов-изготовителей; послегарантийный ремонт ККТ; * внеплановое техническое обслуживание оборудования по требованию Заказчика; * ремонт оборудования, имеющего: внешние повреждения, следы попадания жидкости внутрь оборудования, загрязнения или повреждения деталей и узлов насекомыми или животными, повреждения, вызванные нарушениями правил эксплуатации и некачественной первичной электросетью; * ремонт и замену механически изнашиваемых узлов, печатающих устройств, аккумуляторов и батарей, в том числе, на термопечатающие головки, ножи отрезки, аккумуляторы и батареи; * проверку исправности оборудования, договор на которое ранее не был заключен, либо при нарушении контрольной пломбы Исполнителя; настройка и сопровождение программного обеспечения Заказчика, используемого при работе с ККТ; * работы по замене и настройке элементов оборудования, приобретенных не у Исполнителя; * настройку, программирование, диагностику, освидетельствование, модернизацию, доставку расходных материалов для ККТ и т.п.); * осуществление надзора за техническим состоянием, периодическую чистку, смазку и регулировку, проведение текущего и капитального ремонта, технический инструктаж по работе на данном типе ККТ.   **Ежемесячные и ежеквартальные планово-профилактические работы включают в себя:**  • визуальный осмотр ККТ на предмет механических повреждений;  • чистку механизма печатающего устройства ККТ;  • проверку надёжности внешних соединений ККТ;  • проверка исправности ККТ с помощью тестов;  • проверка правильности и качества печати всех требуемых реквизитов согласно технических требований и нормативных документов по применению ККТ;  • проверка обязательных настроек ККТ;  • регулировка и настройка ККТ (при необходимости);  • тестирование связи с оператором фискальных данных и работы онлайн коммуникаций;  Проверка связи с интернет;  Проверка связи ОФД;  Проверка передачи информации через ОФД;  Установка ленты;  **Ежегодные планово-профилактические работы включают в себя:**  • вскрытие корпуса с целью осмотра и проверки электронных блоков и узлов.  • .  •  проверка работы клавиатуры  проверка работы датчика  проверка работы шестеренок  **Замены Фискальных Накопителей, регистрация в ИФНС, привязка в личном кабинете контрольно-кассовой техники.** |
| 2 | Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг | В соответствии с действующими законодательством Российской Федерации по вопросам использования ККТ, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями паспортов и инструкций по эксплуатации. |
| 3 | Предельная (максимальная) цена договора | 957 432 (Девятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать два) руб., 00 коп., с учетом НДС. |

**Требование к участнику Закупки**

Наличие соответствующей аккредитации на оказание услуг по ТО и ремонту контрольно-кассовой техники.

**Требования к качеству ТО**

ТО должно обеспечивать бесперебойное функционирование ККТ с параметрами, заявленными производителем.

**Сроки выполнения работ по ТО**

В рабочие, выходные и праздничные дни работы по выполнению ТО должны быть начаты сотрудниками Исполнителя не позднее, чем через 60 минут с момента получения заявки от Заказчика, по всем адресам расположения ККТ с 8-00 до 17-00.

**Сроки выполнения работ по ремонту ККТ**

Ремонт ККТ должен быть осуществлен не позднее 8 часов с момента передачи вызова диспетчеру в условиях города, в срок не более 16 рабочих часов - в условиях сельской местности.

Зам. директора по реализации

отделения «Энергосбыт» Бахмадов А.М.

(подпись)

Приложение 1

с ценами за единицу к техническому заданию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Попозиционное наименование товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки и входящих в состав Лота | Цена каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки и входящих в состав Лота (руб. с НДС) |
| 1. | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту ККТ | 2 500,00 |
| 2. | Замена фискальных накопителей | 3 000,00 |
|  |  |  |

Данные значения приводятся исключительно для расчета соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами.