АО «Чеченэнерго» в 2017 году проведет капитальный ремонт 1092,6 км линий электропередачи различного класса напряжения, в том числе 86,2 км ВЛ 35-110 кВ и 1006,4 км ВЛ 0,4-10 кВ

Будет произведена замена более 5,2 тыс. стеклянных и фарфоровых изоляторов на ВЛ 35-110 кВ, на ВЛ 0,4-10 кВ свыше 20,7 тыс. штыревых стеклянных и фарфоровых изоляторов будут заменены на изоляторы нового исполнения, которые способны выдержать более высокое номинальное напряжение тока.

Кроме того, в распределительных сетях 0,4-10 кВ будет произведена замена более 2123 шт. отслуживших свой срок эксплуатации и поврежденных железобетонных опор, на линиях того же класса напряжения будет заменен провод общей протяженностью 747,2 км., так же планируется ремонт кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой кабеля общей протяженностью 42,25 км.

На линиях электропередачи 35-110 кВ в 2017 году предусмотрены замена 7 железобетонных и металлических анкерных опор, а так же 26,7 км провода.

В 2017 году от древесно-кустарной растительности планируется очистить 327,24 га в охранной зоне линий электропередачи, в том числе ВЛ 35-110 кВ – 28,9 га, а в распределительных сетях 0,4-10 кВ - 298,34 га.

На подстанциях 35-110 кВ запланирован комплексный ремонт 52 силовых трансформаторов 35-110 кВ, 168 шт. масляных, вакуумных и элегазовых выключателей 35-110 кВ, 339 шт. масляных и вакуумных выключателей 6-10 кВ, 445 шт. разъединителей 35-110 кВ.

В распределительных сетях 6-10 кВ планируется ремонт 1109 шт. трансформаторных пунктов, а так же 216 шт. силовых трансформаторов 6-10/0,4 кВ.

Всего в 2017 году планируется на ремонт и техническое обслуживание электросетевого комплекса АО «Чеченэнерго» направить 149,2 млн. рублей